**“绵阳国家抗稻瘟病优质杂交水稻育种创新基地”项目防雀网修建报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目需求 | 技术要求 | 综合单价（m2/元） | 备 注 |
| 1 | 绵阳国家抗稻瘟病优质杂交水稻育种创新基地”项目 | 新建防雀网占地面13200m2，防雀网约16000m2 | 采用蓝色或者红色的防雀网。防雀网的网丝半透明，网格大小为30mm×30mm左右。防雀网风载0.20kN/m2，雪载0.10kN/m2 。支撑防雀网钢柱采用矩阵式排列，间距8m×8m和8m×7m两种规格，钢柱顶标高4.0m。钢柱规格为φ60×3.5热镀锌钢管，钢柱基础采用钢筋混凝土独立基础。基础尺寸为500×500mm，厚度为200mm，基底标高-0.500m，短柱截面为250×250mm，柱顶标高0.100m，短柱顶部预埋螺栓，与上部钢柱连接。 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：本费用是一次性包干费用，将作为签订正式合同时的依据。

联系人及电话：

报价单位（盖章）：