**“绵阳国家抗稻瘟病优质杂交水稻育种创新基地”项目田埂修建报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目需求 | 技术要求 | 综合单价（m/元） | 备 注 |
| 1 | 绵阳国家抗稻瘟病优质杂交水稻育种创新基地”项目 | 新建田埂1911.83m | 宽0.3m，高0.4m（地面以上0.2m、地面以下0.2m），田埂底部素土夯实，材料采用C15混凝土 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：本费用是一次性包干费用，将作为签订正式合同时的依据。

联系人及电话：

报价单位（盖章）：